**Bilag 2**

*Kriterier for anvendelse af udledningsreduktionsmetoder omhandlet i § 4:*

De udledningsreduktionsmetoder, der er omhandlet i § 4, skal mindst opfylde følgende kriterier:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
| Udledningsreduktionsmetode | Anvendelseskriterier |
| Rensningssystemer til udstødningsgas | Resolution MEPC.259(68) vedtaget den 15. maj 2015. Vaskevand fra anvendelse af rensningssystemer til udstødningsgas, hvor der anvendes kemiske stoffer, tilsætningsstoffer, blandinger og relevante kemikalier, der dannes på stedet, jf. punkt 10.1.6 i resolution MEPC.259(68), må ikke udledes i havet, herunder i beskyttede trafikhavne, anløbssteder og flodmundinger, medmindre skibsoperatøren har påvist, at sådant vaskevand ikke har nogen væsentlige negative virkninger på og ikke udgør nogen risiko for menneskers sundhed og miljøet. Hvis det kemikalie, der anvendes, er kaustisk soda, er det tilstrækkeligt, at vaskevandet lever op til kravene i resolution MEPC.259(68), og at dets pH-værdi ikke overskrider 8,0. |

 |